DEPARTAMENTO: A, B, C, G- AULAS; E- DEPTO. METALMECANICA; F-LAB. METALMECANICA; H- ECONOMICO; I-INGLES; J-CENTRO DE INFORMACION; K- EDIFICIO ADMINISTRATIVO; D-COMPRAS Y DESARROLLO ACADEMICO; L- USOS MULTIPLES; M- MANTENIMIENTO; N-BASICAS; O-SISTEMAS; P-INDUSTRIAL

|  |
| --- |
| **INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA DE LA OPERACIÓN DEL PROCESO:**DETERIORO EN INFRAESTRUCTURA, INSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACIONES GAS, INSTALACION ELECTRICA, INSTALACIONES NO ESTRUCTURALES, SISTEMAS DE EMERGENCIA |
| **PERSONAL IMPLICADO EN LAS ACTIVIDADES:**JEFES DE AREAS, MANTENIMIENTO |

| RIESGO | AREAS | ORIGEN | PROBABILIDAD | SEVERIDAD | NIVEL DE RIESGO | ACTUACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caída | Todos los edificios | Grietas en banquetas exterior  | Baja | Dañino | bajo | Mantenimiento de banquetas |
| Caída, tropezón | O, N y K | Daños en escaleras y no homogéneas | Baja | Dañino | bajo | Mantenimiento de escaleras |
| Caída por pisos mojados | H, F, P, N, O, J, L y K | Filtración de agua en techo | Media | Ligeramente dañino | Bajo | Mantenimiento a techos |
| Caída por pisos mojados | H, N, F y O | fugas de agua en baños | Baja | Dañino | bajo | Mantenimiento baños |
| Explosión | N | daño en válvulas | Media | Dañino | moderado | Mantenimiento de válvulas |
| Deterioro de vista | Todos los edificios | Iluminación deficiente | Baja | Ligeramente dañino | Bajo | Cambio de luminarias |
| Golpes por caída de plafón | K, O, N, L | plafones dañados | Media | Ligeramente dañino | bajo | Cambio de plafones |
| Golpe | N | Caída de azulejos en baños | Bajo | Ligeramente dañino | Bajo | Reposición de azulejos |
| Daño físico a personas | Todos los edificios | falta de equipos y servicios de emergencia | Media | Extremadamente dañino | Riesgo importante | Adquisición de equipo y material para atención de emergenciaAplicar programa de atención ante emergencias |
| Golpe | Todos los edificios | Caída de objetos | Baja | Ligeramente dañino | Bajo | Programa de mantenimiento |
| Incendio | J, O, M, G, K, H | Apagadores, clavijas y cables en mal estado | Baja | Dañino | Bajo | Programa de mantenimiento |
| Explosión | M, N, H, J, L | Recipientes o tanques con combustible, solventes y almacén papel y cartón. | Bajo | Extremadamente dañina | Moderado | Programa de mantenimiento, adecuar espacios en almacén. |

(1) Baja B; Media M y Alta A

(2) Ligeramente dañino LD, Dañino D y Extremadamente dañino ED

(3) Riesgo bajo B, Riesgo moderado MO, Riesgo importante I y Riesgo Critico IN. (4) Referencia a los Documentos aplicables para el control del riesgo, en función de la tabla de actuaciones

|  |
| --- |
| **ELABORADO POR:** |
| Responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo Firma: Fecha: |